■ 장수명 주택 건설·인증 기준 [별지 제1호서식]

장수명 주택 자체평가서

■ 신청자 및 신청 대지
① 사업주체 (상호)
② 건축물명칭
③ 대지위치
④ 설계자
■ 자체평가(등급 확인) 결과
⑤ 내구성		( 점)
⑥ 가변성		( 점)
⑦ 수리용이성	전용	( 점)
	공용	( 점)
⑧ 평점 합계 ( ⑤ + ⑥ + ⑦ )		총 점
⑨ 인증등급		□ 최우수 □우수 □양호 □ 일반

구 분		평가항목					성능등급
							1급	2급	3급	4급	종합
내구성		철근의 피복두께	일반 지역	흙에 접하지 않는 부분	지붕슬래브· 바닥슬래브· 벽체	실내
						실외
					기둥·보	실내
						실외
				흙에 접하는 부분	바닥슬래브·내력벽· 기둥·보
					기초·옹벽
			염해 위험 지역	S4
				S3
				S2
				S1
		콘크리트 품질	설계기준강도
			슬럼프
			단위결합재량
			물결합재비	일반지역
				염해위험 지역	S4
					S3
					S2
					S1
			공기량
			염화물량
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]
■ 장수명 주택 건설·인증 기준 [별지 제1호서식]
구 분		평가항목					점수	총점	등급
가변성		구조방식		내력벽 및 기둥의 길이비율
		벽체재료 및 시공방법		세대내부 총 내부벽량 중 건식 벽체 비율
				가변 용이성 구법
		배 관		욕실/화장실 배관 당해층 배관
		층 고		층고 상승(3,000mm 이상)
		공간의 가변성		이중바닥
		물사용공간의 가변성		욕실(화장실) 이동
				부엌(주방) 이동
		외벽의 가변성 및 공업화 공법		외벽벽체의 공업화 제품 및 교체 가능한 공법
수리용이성	전용부분	개보수 및 점검의 용이성		공용배관과 전용설비공간의 독립성 확보
				배관, 배선의 수선교체가 용이한 설계
				배관의 구조체 매설 금지
				온돌의 건식화
		세대 수평 분리 계획		공간계획 적용
				설비계획 적용
	공용부분	개보수 및 점검의 용이성		공용공간에 공용 배관 공간(Shaft) 배치계획
				공용 배관 공간 점검구
				배관 공간(Shaft) 내 배관간 상호간섭 배제
				조립이 가능한 배관구조
		미래수요 및 에너지원의 변화 대응성		메인 공용 수직배관 공간(PS)면적의 20% 여유 확보
				예비 배관 공간(Shaft) 별도 설치 1개 이상
※ 내구성은 해당 성능등급에 ○ 표시하고 종합등급을 표시 ※ 가변성과 수리용이성은 점수 및 등급으로 표시 년 월 일 작성자(사업주체) (인)
210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]